**Зачем нужна штукатурка**

Гипсовая штукатурка это прекрасный экологически чистый материал. Служит для чернового выравнивания стен. После оштукатуривания стен их можно шпаклевать или клеить на них обои. В отдельных случаях можно добиться необходимой гладкости для покраски.

**Технология оштукатуривания стен**

Стены, перед оштукатуриванием очищают от пыли и грунтуют. Желательно, чтобы стены уже дали усадку, чтобы после оштукатуривания не появились трещины. Если есть ограничения по времени, а межкомнатные перегородки еще свежие - после оштукатуривания можно наклеить на стены стеклохолст. После грунтования даем стенам высохнуть согласно инструкции примерно 4 часа. Напоминаем, зеленоградская бригада без грунтовки не работает!

И приступаем к расстановке маяков.

Выбираем шаг для маяков 1,5 - 2 метра под правило. Маяки должны создавать "сетку" в одной плоскости. Контролируем плоскость лазерным уровнем. Крайне желательно минимизировать слой штукатурки. Штукатурка - это уже довольно дорогой отделочный материал и его излищи на стенах, в целом. не нужны. Поэтому добиваемся разметкой минимально возможной толщины.

Лучшая штукатурка на наш взгляд Кнауф и Волма. Правда они и одни из самых дорогих. Экономить на качестве материалов не стоит. Используем в Зеленограде хорошие сухие смеси.

**Нанесение штукатурки по маякам**

Если маяки стоят ровно - оштукатуривание стен приятное занятие. Накидываем на стены раствор и добиваемся идеально гладкой поверхности с помощью правила. Углы армируем с помощью стального уголка. После частичного высыхания штукатурки - желательно затереть стены теркой. Мы, в Зеленограде, всегда так делаем. Это впоследствии сэкономит нам шпаклевку, кроме того, увлажнит стены, сняв лишнее напряжение с поверхности.

Стенам нужно дать просохнуть без сквозняков, без перепадов температуры и влажности. Не лишним будет хотя бы раз сбрызнуть стены водой.

**Что первое: штукатурка или электропроводка?**

Наши зеленоградские специалисты считают, что проводку лучше всего прокладывать после штукатурки. Во-первых, проводка не будет мешать штукатурам. Во - вторых, мы будем точно знать слой штукатурки и не ошибемся с заглублением подрозетников. Если штробить свежую штукатурку - будет меньше пыли, а заделать штробы - не проблема. Просто заделываем провода и проходимся ровным шпателем.